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关于招标限价编制阶段工程监测方案编制服务
比选邀请函
            公司：
我司拟开展招标限价编制阶段工程监测方案编制服务工作，本次招标限价编制阶段工程监测方案编制服务工作实施单位的确定将采用比选方式进行。具体项目情况如下：
	一、项目概况

	项目名称
	招标限价编制阶段工程监测方案编制服务

	项目投资
	本项目估算总费用约176500元，单个项目最高限价分别为：大竹林项目为34300元、鸳鸯项目为34300元、七星岗项目为37300元、重光项目36300元、溉澜溪项目34300元。以合同期内实际委托数量为准。

	项目具体概况
	项目概况详见附件，遴选建构筑物监测方案编制服务单位，保障方案编制合规性、科学性，为监测招标最高限价编制提供依据，规范采购流程、提高效率。

	服务工期
	合同期自合同签订之日起，至甲方书面确定需实施完成的工作项目完成止。

	二、比选被邀请人须知

	比选范围及内容
	依据国家、行业、地方相关建构筑物监测规范标准。对各项目监测方案编制服务单位遴选。
服务单位应于收到编制任务书后30天内提交通过评审的监测方案，乙方应向甲方提供两份相同内容的监测方案，服务单位根据甲方要求和相关规范，同步提供监测工程量及监测费用估算表。保证监测方案的科学性、合理性和实用性并通过审查。在招标答疑阶段，提供书面答疑服务，并对监测实施单位编制的监测方案提供审查意见。


	比选被邀请人资格要求
	 1. 具有独立法人资格，持有有效营业执照，（提供营业执照复印件并加盖投标人鲜章）
 2. 书面承诺：中选后不参与对应工程施工期的监测投标工作；
3.资质要求:具备工程勘察综合甲级资质和甲级测绘资质（测绘资质含工程测量项目），以上内容均需提供复印件并加盖投标单位鲜章。
4.财务要求：2025年的年度财务状况不亏损。提供会计师事务所或审计机构出具的合法有效的财务审计报告及财务报表，财务报表须至少包括现金流量表、资产负债表、利润表。以上内容均需加盖投标人单位公章鲜章。
5.业绩要求：自2023年1月1日（以合同签订时间为准）至今至少承担过1个轨道保护区或在建轨道监测类业绩。提供合同并加盖投标单位公章鲜章
6.人员要求：项目负责人须具备工程类高级职称，同时须具备注册岩土工程师或者注册测绘师资格。提供注册证、职称证、投标单位为其缴纳的养老保险证明（2026年1月至2026年7月），以上内容均需加盖投标人单位公章鲜章。

	比选文件递交时间、地点及比选文件份数
	本次比选公告、比选文件在重庆交通资源开发有限公司官网www.cqjtsn.com（若官网维护，则借用重庆国际投资咨询集团有限公司官网https://www.cqiic.com/index.htm）上发布。
递交时间：于2026年8月20日10时00分截止。
比选时间：2026年8月20日10时00分
递交地点：重庆市南岸区金隅大成时代都汇时代之星A座2003。
竞选文件份数：正本1份，资料需加盖鲜章（同步提交电子件）
逾期送达的、或者未送达指定地点或未按规定密封的竞选文件将不予受理。

	限价及比选报价要求
	限价：本比选报价采用包干单价，数量按实结算，该价格包含开展工作所产生的所有费用，总费用约176500元，单个项目最高限价分别为：大竹林项目为34300元、鸳鸯项目为34300元、七星岗项目为37300元、重光项目36300元、溉澜溪项目34300元。
项目为暂定项目，若未实施的项目，服务单位不得据此而索赔或变更单价，请比选被邀请人充分相关考虑因素后自主报价，各项目分别报价，各项目报价和总报价均不得超过限价，否则作否决比选处理。

	
	比选报价要求：结合项目情况，按对应的各项目逐一进行报价，报价表详见比选函。所报价为含税全包单价，包含人工费、编制费、数据分析费、差旅费、税金、涉轨工程专家聘请费、会议费、差旅费、税金及企业合理利润等等所有费用，报价有效期为合同签订之日起至合同履行完毕，未按要求报价视为无效。
报价为人民币含税全包价，无任何附加费用，加盖单位公章后方为有效，仅接受书面密封报价。

	费用支付方式
	甲方发包的所有项目无预付款。乙方完成监测方案，按约定完成全部技术服务并交付成果文件，并报送甲方通过，第三方监测中标通知书发出30天内，甲方向乙方支付已完成项目金额的90%，监测实施单位进场并编制监测实施方案后，经由乙方提供审核意见并通过甲方确认后，支付项目金额的10%。
以上支付由乙方提交支付申请报告并经甲方审定后以转账方式支付。乙方收款前应提供符合甲方要求的等额增值税专用发票（发票类型），否则甲方有权暂停支付。


	其他需告知比选被邀请人的要求
	无

	三、评选、定选方式

	1.评审方式：竞选文件递交截止后，当众开封查验响应性文件，宣读报价书，委托代理人签字确认报价后离场，评选小组对竞选文件进行评审，先对报价最低的潜在比选单位提供的竞选文件进行评审，在满足比选文件要求的情况下（参考否决比选条款），则该单位为第一中选候选单位（在此情况下，不再对其他竞选人进行资格评审）。若不满足比选文件要求，对排名第二的候选单位进行评审，以此类推。对未中选情况不做解释。若出现候选单位总报价完全一致的情况，由评选小组以抽签的形式确定中选人。
2.异常低价警戒线要求：最高限价的70%。
竞选人竞选总报价低于比选文件规定的异常低价警戒线的，由评选小组作否决竞选处理。

	四、比选文件组成及要求

	1.比选文件包括但不限于以下内容：（1）比选函；（2）营业执照、企业资质证书复印件；（3）法定代表人或授权代理人身份证明及授权委托书；（4）业绩证明；（5）人员材料；（6）财务审计报告。
2.要求提供的资料均须加盖鲜章，所有资料密封并在密封袋上写明单位名称并加盖公章。

	五、否决比选条款

	1.未在规定的时间内递交比选文件；
2. 分项报价、总报价超过限价；
3.法定代表人（负责人）或其委托代理人的签字（或盖章）不齐全，授权代理人身份证明不符合；
4. 资格要求不符合文件上述要求，审查营业执照范围或资质证书等级。
5.业绩证明材料不符合文件上述要求，审查内容：合同时间、合同服务内容（提供合同复印件）。字迹不清晰或难以辨认视为不符合要求；
6.比选文件未按要求加盖公章；
7.发现串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的。



附件：
1.比选报价函
2.法定代表人授权委托书
3.营业执照
4.合同文本
5.各项目概况


重庆交通资源开发有限公司
2026年8月13日


附件1
比选函
重庆交通资源开发有限公司：
根据贵方招标限价编制阶段工程监测方案编制服务工作的比选函文件，本公司正式授权的下述签字人        （姓名和职务）代表本公司       （比选被邀请人名称），提交本比选函。
据此函，签字人兹宣布同意如下：
(1) 愿意接受邀请函中提出的酬金支付方式与限价要求，并以表格中报价作为包干单价，按实结算。
(2) 报价表：
	项目名称
	限价（元）
	报价

	备注

	
	
	
	超过任一项既为废标

	大竹林项目
	34300
	
	

	鸳鸯项目
	34300
	
	

	七星岗项目
	37300
	
	

	重光项目
	36300
	
	

	溉澜溪项目
	34300
	
	

	合计
	176500
	
	



(2) 我司承诺满足贵单位比选邀请函中的“比选被邀请人资格要求”资质要求业绩要求人员要求工期要求财务要求的指标（勾选）。
(3) 我们已详细阅读了比选邀请函全部内容，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。
(4) 我们保证根据规定履行合同责任和义务，不得要求变更我司所报金额。
 (5) 本比选函自开启之日起至项目全部完成之内有效。
（6）若我司中标，按相关规定，我司承诺不参与监测方案对应建设项目施工监测投标活动。
报价人全称（公章）：
通信地址：
电话、传真：
报价人法定代表人或授权代理人签字
日期：


附件2
法定代表人授权委托书
  本授权书声明：注册于         （注册地址）的      （公司名称）公司的在下面签字的        （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的      （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就招标限价编制阶段工程监测方案编制服务的报价以及合同的谈判、签约、执行、完成等全权负责，以本公司名义处理一切与之有关的事务。
本授权书于   年  月  日签字生效，特此声明。
报价单位名称（盖章）：          
报价单位地址：
授权人（法定代表人）签字：                     
被授权人（代理人）签字：    
被授权人身份证复印件（正反面）

授权人身份证复印件（正反面）




 



附件3：营业执照

附件4：合同文本
                                合同编号：         



工程监测方案编制合同






项目名称：招标限价编制阶段工程监测方案编制
发 包 人：  
承 包 人：
签订日期：



发包人（以下称甲方）：                                        
承包人（以下称乙方）：                                                        
依照中华人民共和国现行有关法律法规，遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，甲乙双方就  招标限价编制阶段工程监测方案编制  事项达成一致意见，订立本合同。
一、 乙方资质情况
营业执照代码：                     
资质证书名称及编号：							
资质类别及等级：				   	     ；
有效期限：						     
二、作业内容
乙方根据甲方要求和相关规范，编写招标限价编制阶段的《监测实施方案》，保证监测方案的科学性、合理性和实用性并通过审查。在各项目招标答疑阶段，提供书面答疑服务。在工程监测实施单位进场并编制监测实施方案后，对监测实施单位编制的监测方案提供审查意见。
甲方委托乙方在合同期内承担招标限价编制阶段工程监测方案编制，具体项目以甲方的书面通知为准，乙方的工作内容：工程监测方案编制及审核相关工作 。
工作量：依据具体工程项目设计施工图确定。
监测方案编制期：起算时间以甲方发布编制任务时间开始，不超过30天。
三、合同期限
合同期自合同签订之日起，至甲方书面确定需实施完成的工作项目完成止。
四、技术要求和质量标准
监测实施方案符合国家标准和相关行业要求。监测工作应符合国家和地方相关技术标准、规范、规程及施工设计图相关要求，布置的监测点位及数量能准确反映变形趋势，方便监测单位布点及后期监测，如监测项目达到一定规模或涉及重要线路构筑物，还需通过专家评审，所涉及专家评审费，综合考虑在方案编制费用内。
技术要求
严格执行以下规范：
1. 《建筑变形测量规范》（JGJ 8-2016）
1. 《工程测量通用规范》（GB 55018-2021）
1. 《建筑地基基础设计规范》（GB 50007-2011）
1. 《建筑边坡工程技术规范》（GB 50330-2013）
1. 《城市轨道交通工程监测技术规范》（GB 50911-2013）
1. 《城市轨道交通结构检测监测技术标准》（DBJ50/T271-2017）
1. 《城市轨道交通结构安全保护技术规范》(CJJ/T202-2013）
1. 《建筑基坑支护技术规程》（JGJ 120）
1. 《水利水电工程变形监测规范》（SL 52-2015）
1. 《民用建筑设计通则》（GB 50352-2005）
1. 《工程测量标准》（GB 50026-2020）
1. 《建筑基坑工程监测技术标准》（GB 50497-2019 ）
1. 《国家一、二等水准测量规范》（GB/T 12897-2006 ）
1. 《建筑地基基础设计标准》（DBJ50/T 047-2024）
1. 《建筑边坡工程监测技术标准》（DBJ50/T 445-2023 ）
1. 《重庆市轨道交通条例》
1. 《重庆市轨道交通控制保护区管理办法》
1. 《重庆市轨道交通第三方监测管理暂行办法》
1. 《城市轨道交通工程安全质量管理暂行办法》（建质[2010]5 号）
乙方应结合甲方提供的相关技术资料，根据监测技术要求，结合施工工法、风险评估报告及周边环境实际情况，按照国家相关技术规范、标准编制监测方案并报送甲方直至通过。
第三方监测方案应包含工程概况、风险识别及分析、目的依据、监测管理体系、监测对象、监测项目、测点布置、监测方法及精度、监测频率、监测周期、监测预警、成果处理、信息反馈、监测人员及设备、质量安全管理等内容，监测内容章节中应有现场巡查重要部位的详细列表，对重大风险点应有专门章节对其测点布置及监测方法进行设计。监测工程量及监测费用估算表。
五、甲方的权利和义务
1.以书面形式下达项目委托任务书，并提供设计文件及相关资料，
2.配合乙方解决合同履行期间的有关问题。
3.按合同约定支付监测方案编制费。
六、乙方的权利和义务
1.根据甲方要求和相关规范，编写招标限价编制阶段的《监测实施方案》，保证监测方案的科学性、合理性和实用性并通过审查。在招标答疑阶段，提供书面答疑服务。
2.乙方应按国家和地方相关技术规范、规程和标准要求编制监测方案，确保监测方案通过评审，乙方应于收到编制任务书后30天内提交通过评审（若需要）的监测方案，乙方应向甲方提供两份相同内容的监测方案。
3.本合同有关条款规定和补充协议中乙方应负的其它责任。
4.乙方不能参与编制项目监测方案对应项目后续第三方监测投标工作或承担对应项目第三方监测工作。
5.如甲方对已提交方案有修改要求，乙方无条件配合及不再另计费用。
6.提供监测工程量及监测费用估算表。
7.工程监测实施单位进场并编制监测实施方案后，对工程监测实施单位编制的监测方案提供审查意见。
七、费用及结算
项目数量暂定5个项目，实际数量以合同期内编制任务书明示数量累计数为准。合同费用暂定X0000元，其中不含税金额为        元（大写：        整），税金为        元（大写：        整），增值税税率为：   %。
各项目的监测方案编制费用采用固定价格，根据实际实施的项目按实结算。该报价包含但不限于：人工费、技术方案编制费、数据分析费、预算制定费、专家聘请费、会议费、差旅费、税金及企业合理利润等。
发包人除此以外不支付其它费用，除非合同中另有规定，发包人不进行价格调整。
结算原则：完成一个项目监测方案编制且该项目第三方监测招标工作结束发出中标通知书后，双方在14 日内办理单个项目的结算。对未经甲方认可，超出工作范围或由于乙方原因造成返工的工作量，甲方不予计量。不同项目价格标准如下
	项目名称
	报价（单位：元）
	备注

	大竹林项目
	
	

	鸳鸯项目
	
	

	七星岗项目
	
	

	重光项目
	
	

	溉澜溪项目
	
	

	合计
	
	



八、费用的支付
 甲方发包的所有项目无预付款。乙方完成招标限价编制阶段的监测方案编制，按约定完成全部技术服务并交付成果文件，并报送甲方通过，第三方监测中标通知书发出30天内，甲方向乙方支付已完成项目合同金额的90%。
工程监测实施单位进场并编制监测实施方案后，对工程监测实施单位编制的监测方案提供审查意见，经甲方确认后，支付项目金额的10%。
以上款项支付由乙方提交支付申请报告并经甲方审定后以转账方式支付。乙方收款前应提供符合甲方要求的等额增值税专用发票（发票类型），否则甲方有权暂停支付，且乙方不得因此延误工期。
甲方开票信息
名   称：重庆交通资源开发有限公司
纳税人识别号：
地    址： 
开户行及账号：
乙方账户信息
名   称：
地    址：
开户行及账号：

九、违约责任
1 .甲方在收到乙方合格成果及合规发票后，未按合同约定支付费用，每逾期1天，按未支付金额的每日万分之五支付违约金。
2.当发生下列情况之一时，乙方应承担违约责任：
（1）因乙方原因造成项目延期完工的，每延误一日，应向甲方支付当次结算金额的2% 的违约金；乙方未按甲方要求时间交付成果，每逾期1天，按当次结算总金额的2% 支付违约金；逾期超10天，甲方有权解除合同，拒付任何费用，并追究损失。
（2）因乙方原因工作质量不满足技术要求，乙方除按甲方要求进行返工外，由于返工增加的工作量和费用由乙方承担，同时扣减乙方当次结算金额 5%的违约金，三次及以上质量不合格，甲方有权解除合同、不予支付任何费用，乙方同时承担甲方全部损失。
（3）未经甲方同意，乙方擅自停工或单方终止合同，应向甲方支付合同价款 5%的违约金，并承担给甲方造成的所有损失，退还甲方已经支付的费用，已完成工作尚未支付的费用甲方不予支付 。   
 3.乙方违反本合同第六条第 4 款回避义务，参与对应工程施工期监测投标或承接监测工作的，甲方有权立即单方解除合同，追回全部已支付费用，乙方另行按合同暂定总价款 10% 向甲方支付违约金，同时甲方将乙方列入合作黑名单，永久禁止乙方参与甲方所有工程技术服务、监测相关比选、招标项目。
 4.乙方提供的资料/业绩弄虚作假的，一经查实，立即取消中选资格（已签约的解除合同），乙方须退还甲方全部已付款项，并按合同暂定总价款 20% 支付违约金并承担甲方因此产生的全部损失。
5.本合同生效后，双方均应全面履行本合同约定的义务。任何一方不履行或不完全履行本合同约定义务的，应当承担相应的违约责任，并赔偿由此给守约方造成的损失，包括守约方为实现债权而支付的律师费、保全费、诉讼费、公证费、保全担保费、鉴定费等。
十、知识产权及保密条款
双方均应保护对方的知识产权和商业秘密，未经对方同意，任何一方均不得将对方的资料及文件擅自修改、复制、向第三人转让或用于本合同项目外的其他项目。如发生以上情况，泄密方应承担由此引起的后果的所有法律责任。知识产权归甲方所有。

十一、争议
11.1、本合同执行过程中发生争议或未尽事宜，双方应本着友好协商的原则加以解决。双方协商一致的，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。协商不成的，双方均有权向甲方所在地人民法院起诉。
11.2、诉讼或仲裁文书送达地址
甲方送达地址：           
送达方式：呈递、邮寄
乙方送达地址：           
联系人：   联系电话：       送达方式：呈递、邮寄 
该送达地址可用于接收各类往来函件及诉讼文书。在合同履行过程中发生诉讼时，按约定地址送达的视为当事人已签收，受送达人拒收的，不影响送达的效力。甲乙双方任何一方若需变更送达地址，应在地址变更后3日内书面通知对方当事人；未按约定方式通知的，原约定送达地址仍为有效送达地址。电子送达具有以上同等效力。
十二、 合同效力及其他
12.1本合同自甲、乙双方加盖公章或合同专用章后生效。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。
12.2本合同的补充协议、双方认可的来往传真、邮件、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。
12.3本合同一式 捌  份，甲方执肆份，乙方执肆份，每份具有同等法律效力。 
（以下无正文）





	甲方（盖章）：重庆交通资源开发有限公司
地址：
法定代表人或委托代理人：
经办人：
电话： 
开户银行：
账号： 




合同签订日期：   年   月   日

	乙方（盖章）：
地址：

法定代表人或委托代理人：
经办人：
电话：
开户银行：
账号：




















[bookmark: _Toc32579]附件5：
大竹林站TOD项目简介
一、区位概况
项目位于重庆两江新区大竹林组图 0 标准分区，地块编号 09-17-2，项目用地总面积 1.04 公顷（10444.8 ㎡）。基地处于金通大道与恒山东、西路相交汇处，片区属于重庆两江新区核心板块。现状场地较为平整，整个场地南北高差约 5 米，呈北低南高状，东西高差约 2 米，呈西低东高状。其余区域无明显建筑物，部分作为临时停车场、农贸市场。地块北侧为康庄美地小学，南侧为西归堂，西侧为六号线大竹林地铁站，东南侧为竹林公园；用地建筑控制红线在轨道保护线以外，但项目与大竹林站连接天桥，位于轨道保护线以内，靠轨道最近一排桥柱基础已进入轨道保护线。
2、 项目介绍
项目是一栋集公交首末站、公共立体停车场、菜市为一体的综合交通枢纽建筑。建筑层数4F/-1F，建筑高度18M/-4.9M；总建筑面积 19624.32 ㎡，计容建筑面积18550.68 ㎡，正负零为 238.3，其中地上建筑面积18550.68㎡，地下建筑面积 1073.64 ㎡。本工程采用框架结构体系,抗震设防烈度按 6 度的要求进行抗震设计。建筑抗震设防类别为标准设防。
大竹林站TOD项目天桥，天桥总长度约28m，桥面宽约7.2m，设置为独立结构，柱跨15.6m；西侧悬挑约4.3m，接驳轨道车站出入口平台，东侧悬挑约2.8m，连接本项目二层室外连廊。天桥设置3排结构柱，结构柱尺寸为0.6×0.6m。基础形式主要采用桩基础，桩径为1.0、1.5m，基底标高为228.845m~229.978m，采用机械成孔，基础持力层为中风化岩层。新建天桥位于大竹林车站30m及出入口10m的轨道保护区内，轨道保护区内建设内容主要为：场地平整开挖、基础、钢筋混凝土柱、桥面板、框架梁及装饰装修等，结构主体均采用钢筋混凝土结构，基础为桩基础。
[image: ]


鸳鸯项目简介

一、项目区位
[bookmark: OLE_LINK1]本工程为新建工程，建设地点位于重庆市主城区两江新区鸳鸯轨道站旁的J07单元02街区O31-2地块，项目建设用地2753㎡。场地地势北低南高，最大高差约5米，地块形态狭长，南北长约100m、东西宽约25m。用地两边均有城市道路，东侧为城市主干道金开大道，与轨道交通3号线鸳鸯站1号出口相距约10米，轨道鸳鸯站公交站点也在同侧，南侧为城市次干道鸳鸯路，北侧为城市防护绿地带，西侧为白鹤园小区住宅距用地红线相距约4米。
二、项目概况
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK7]本项目总用地面积为2753㎡，总建筑面积约5199.62㎡(其中地上3706.46㎡,地下1493.16㎡)，主要功能为商业、配套车库、配套用房。建筑层数：4F/-1F，建筑高度：18.6M/-5.1M,为多层公共建筑。建筑结构类型为框架结构，抗震设防烈度6度，抗震设防类别为标准设防类（丙类）。
三、其它重点事项：
项目预计在地上设置一座跨街人行天桥连接至轨道3号线鸳鸯站。

七星岗TOD项目简介

一、项目区位
本工程为新建工程，建设地点位于重庆市渝中区A01单元01街区J6-3-1-1/04地块，用地性质为商业用地(B1B2)，建设用地面积3132.35平方米。用地紧邻轨道1号线、10号线、在建18号线的换乘站七星岗站，且七星岗站1号出入口由地块内通过。用地北侧城市主干路临中山一路，西侧、南侧紧临罗宾森广场，东侧紧临金山大厦。
二、项目概况
本项目总用地面积为3121.35㎡，总建筑面积约11000㎡(其中地上10378.32㎡,地下5404.31㎡)，主要功能为商业、配套车库、配套用房。建筑层数：16F/-3F，建筑高度：66.1M/-13.2M,为高层公共建筑。建筑结构类型为框架剪力墙结构，抗震设防烈度6度，抗震设防类别为标准设防类（丙类）。
三、其它重点事项：
项目预计在地下一层连接至轨道交通七星岗站1号出入口。
重光项目简介
一、基地概况
项目用地约10086.00㎡，南侧邻城市主干道金州大道，西侧为城市次干道湖彩路，北侧紧邻绿能机械停车楼；东侧为北大资源博雅小区，用地呈长方形形状（地块东西向最宽约为110.3m，最窄约为49.5m；南北向约为134.7m）。地块现状为空地，场地高差大。场地与道路标高有7~10m不等的高差，与北大资源博雅有7~10m高差。地块内结合城市次干道湖彩路已进行初平场地。
项目地块整体位于轨道交通5号线重光站安全保护区内，且局部进入轨道交通15号线重光站附属设施安全保护区内。
2、 工程概况
地块内共设计了6栋商业和沿街商业及车库，其中1#楼为2层的多层公共建筑；2#楼为3层的多层公共建筑；3#楼为3层的多层公共建筑；4#楼为2层的多层公共建筑，5#楼为1层的单层公共建筑，6#楼为1层的单层公共建筑，沿街商业及车库：沿街商业为平街1层的公共建筑，车库位于地下部分，包含公交首末站，机械停车库及设备用房。该地块总建筑面积为11434.61㎡，其中总计容建筑面积为4199.61㎡；其中，公厕总建筑面积为114.65㎡，公交首末站建筑面积为4779.40㎡，商业建筑面积为4199.61㎡，机械停车库及设备用房建筑面积为2340.95㎡。
1#楼为多层公共建筑，规划建筑高度为16.40m，地上2层；2#楼为多层公共建筑，规划建筑高度为14.5m，地上3层；3#楼为多层公共建筑，规划建筑高度为14.5m，地上3层；4#楼为多层公共建筑，规划建筑高度为9.70m，地上2层；5#楼为单层公共建筑，规划建筑高度为4.9m，地上1层；6#楼为单层公共建筑，规划建筑高度为4.9m，地上1层。1#楼、2#楼、3#楼、4#楼、5#楼、6#楼、沿街商业的耐火等级均为Ⅱ级，车库的耐火等级均为Ⅰ级；屋面防水等级均为Ⅰ级，抗震设防烈度为6度，主要结构类型为框架结构，基础采用独立基础，合理使用年限为50年。 
3、 涉轨情况
[image: ]地块建筑位于轨道5号线重光站正上方，采用独立基础。建筑底板（标高412.70m）与轨道5号线重光站主体结构顶（标高398.017m）的竖向高差14.08m；独立基础底（标高412.00m）与轨道5号线4号出入口结构顶（标高393.874m）的竖向高差18.13m。靠近北大资源博雅侧采用桩板挡墙支护，挡墙悬臂高度10.56m，挡墙与4号出入口的最近水平距离为30.61m。
地块建筑与轨道15号线重光站5号风亭组、换乘通道及轨道5号线2号出入口的关系。本项目红线与5号风亭组最近水平距离约3.76m，本地块以项目红线为坡脚进行放坡开挖，放坡坡率1:1，坡面采用方格网骨架护坡，边坡开挖时局部会将5号风亭组临时支护暴露出来，暴露最高高度约3.53m。开挖不会破坏结构防水。独立基础[image: ]与轨道15号线5号风亭组最近水平距离5.15m，结构基础按45°角荷载传递时会有附加荷载传递至5号风亭组结构上；独立基础底（标高412.200m）与轨道15号线换乘通道顶（标高392.524m）的竖向高差为19.68m，与轨道5号线2号出入口水平距离为45.51m，与2号出入口顶（标高393.490m）的竖向距离为20.91m。
溉澜溪项目简介

一、项目区位
本工程为新建工程，建设地点位于位于溉澜溪片区G12-4/02地块，北临凤澜路，东临江溉大道及轨道交通9号线，紧邻溉澜溪站，用地面积0.92公顷。地块形状较为方正，南北长约120米，东西宽约80米，用地面积约9236平方米。地块北临凤澜路，东接江溉大道，西侧和南侧紧靠万科御澜道社区商业。地块地貌较为平整，地形南高北低，最大高差约为4米。溉澜溪站1A出入口设置于地块东侧。
二、项目概况
本项目总用地面积为9232㎡，总建筑面积约23758.62㎡(其中地上16644.55㎡,地下7114.07㎡)，主要功能为商业、配套车库、配套用房。建筑层数：5F/吊1F/-1F，建筑高度：27.2M/-5.4M，为高层公共建筑。
三、其它重点事项：
项目预计需按设计改建溉澜溪站1A出入口的上跨天桥，另用地红线紧临轨道9号线溉澜站水池。
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